# Présélection de vitesse de rotation

La touche de présélection (15) offre le choix entre 2 plages de vitesses de rotation.

Appuyez de façon répétée sur la touche Présélection de vitesse (15) jusqu’à ce que la position souhaitée apparaisse sur l’indicateur de vitesse (16). La position sélectionnée est mémorisée.

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant un essai de fraisage.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

| Réglage de base de la vitesse de rotation dans la position
--- | ---
1 | 2
[tr/min] | [tr/min]
Nombre de vitesses |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2 100 | 0–3 300
2 (GDX 18V-285) | 0–2 000 | 0–2 800

La touche de présélection de vitesse (15) permet de présélectionner la plage de vitesses de rotation souhaitée, même quand l’outil électroportatif est en marche.