# Включване и изключване

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (9).

Работната светлина (3) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (9) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (9).

Работната лампа (3) свети прибл. 15 секунди след отпускане на пусковия прекъсвач (9).