# Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (9) і тримайте його натиснутим.

Підсвітлювальний світлодіод (3) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (9) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (9).

Робоче освітлення(3) продовжує світитися після відпускання вимикача (9) протягом прибл. 15 секунд.