# Dati tecnici

Avvitatore a percussione a batteria |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuoto
Impostazione 1 | giri/min | 2100A) | 2000B)
Impostazione 2 | giri/min | 3300A) | 2800B)
Numero di colpi
Impostazione 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Impostazione 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
Coppia di serraggio max | Nm | 215A) | 285B)
Coppia di allentamento max | Nm | – | 500B)
Ø viti utensile | mm | M6–M16 | M8–M18
Attacco utensile |  | Esagono interno da ¼" | Quadro esterno da ½" Esagono interno da ¼"
PesoC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Misurazione a 20–25 °C con batteria ProCORE18V 12.0Ah

C)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

D)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.