# Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a (9) be-/kikapcsolót.

A (3) munkahely megvilágító lámpa kissé vagy teljesen megnyomott (9) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (9) be-/kikapcsolót.

A munkalámpa (3) a be-/kikapcsoló (9) elengedése után még kb. 15 másodpercig tovább világít.