# Memasang alat sisipan (lihat gambar A–B)

##

## GDR 18V-215:

CATATAN: Tergantung pada nomor barang, hanya jenis bit tertentu yang dapat digunakan (lihat tabel di bawah).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Bit Akhir Tunggal | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit Akhir Ganda | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Tarik selubung pengunci (2) ke depan, dorong alat sisipan hingga maksimal pada tempatnya (1) dan lepaskan kembali selubung pengunci (2) untuk mengunci alat sisipan.

Mata obeng (13) dapat dipasang pada dudukan bit universal dengan kait bola (12).

##

- Harap perhatikan petunjuk mengenai penggunaan alat sisipan yang aman. Beberapa alat sisipan tidak cocok untuk perkakas listrik karena torsinya yang tinggi.

- Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan. Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat 'terlepas dan menjadi tidak terkendali.

CATATAN: Tergantung pada nomor barang, hanya jenis bit tertentu yang dapat digunakan (lihat tabel di bawah).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Bit Akhir Tunggal | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit Akhir Ganda | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Pasang alat sisipan (14) pada kotak dudukan alat kerja (1).

Berdasarkan sistemnya, alat sisipan (14) terpasang pada dudukan alat kerja (1) dengan agak longgar; hal ini tidak memengaruhi fungsi/keamanan.

##

Tarik selubung pengunci (2) ke depan dan lepaskan alat sisipan.