# Inn-/utkobling

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (9) og holder den inne.

Arbeidslyset (3) lyser når på-/av-bryteren (9) trykkes helt eller delvis inn, og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (9).

Arbeidslyset (3) fortsetter å lyse i ca. 15 sekunder etter at man har sluppet av/på-bryteren (9).