# Preselectare a turaţiei

Cu ajutorul butonului de preselectare a turaţiei (15) poţi selecta una dintre cele 2 trepte de turaţie.

Apasă în mod repetat butonul de preselectare a turaţiei (15) până când pe indicatorul de turaţie (16) este semnalizat reglajul dorit. Reglajul selectat va fi memorat.

Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

| Reglajul de bază al turaţiei pentru fiecare treaptă
--- | ---
1 | 2
[rot/min] | [rot/min]
Număr de trepte de turaţie |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Cu ajutorul tastei de preselectare a turaţiei (15) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei.