# Inställning av varvtal

Med knappen för varvtalsreglering (15) kan du välja varvtal i två nivåer.

Tryck på knappen varvtal (15) tills önskad inställning signaleras i varvtalsindikatorn (16). Den valda inställningen sparas.

Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

Uppgifterna i nedanstående tabell är rekommenderade värden.

| Grundinställning varvtal vid nivå
--- | ---
1 | 2
[v/min ] | [v/min ]
Antal varvtalsnivåer |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Med knappen för varvtalsreglering (15) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.