# Поставяне на работния инструмент (вж. фиг. A–B)

##

## GDR 18V-215:

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от каталожния номер могат да се използват само определени видове битове (вижте таблицата по-долу).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Едностранен бит | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Двустранен бит | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Издърпайте застопоряващата втулка (2) напред, вкарайте до упор работния инструмент в патронника (1) и след това отпуснете застопоряващата втулка (2), за да застопорите работния инструмент.

Можете да използвате накрайници за завиване/развиване (13) с помощта на универсално гнездо за накрайници със захващане със сачма (12).

##

- Моля, обърнете внимание на информацията за безопасно използване на работни инструменти. Някои работни инструменти не са подходящи за електроинструмента поради високия въртящ момент.

- Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника. Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от каталожния номер могат да се използват само определени видове битове (вижте таблицата по-долу).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Едностранен бит | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Двустранен бит | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Поставете работния инструмент (14) на четиристена на гнездото (1).

Съгласно принципа на захващане работният инструмент (14) има известна хлабина в патронника (1); това не се отразява на безопасността/правилното му функциониране.

##

Издърпайте застопоряващата втулка (2) напред и извадете работния инструмент.