# วิธีปฏิบัติงาน

ด้ามจับเครื่องมือ (1) พร้อมเครื่องมือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเกียร์และกลไก‌กระแทก

ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็นสองระยะ:
การขันสกรู และ การทำให้แน่น (การทำงานกับกลไก‌กระแทก)

กลไก‌กระแทก‌จะถูก‌กระตุ้น‌ในทันที‌ที่‌ขันสกรู‌ติดสนิท‌ใน‌ชิ้นงาน‌แล้ว และ‌ด้วยเหตุนี้‌มอเตอร์‌จึง‌ถูก‌โหลด ใน‌ขั้นตอนนี้‌กลไก‌กระแทก‌จะ‌เปลี่ยน‌พลังงาน‌มอเตอร์‌เป็น‌การ‌กระแทก‌หมุน‌อย่าง‌สม่ำเสมอ เมื่อ‌คลาย‌สกรู‌หรือ‌น๊อต‌ออก ให้‌ทำ‌ตาม‌ลำดับ‌ย้อนหลัง