# Montarea accesoriului (consultă imaginile A– B)

##

## GDR 18V-215:

OBSERVAŢIE: În funcţie de numărul de identificare, pot fi utilizate numai anumite tipuri de biţi (consultă tabelul următor).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Bit cu un singur capăt | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit cu două capete | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Trageţi spre înainte manşonul de blocare (2), împingeţi accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1) şi eliberaţi din nou manşonul de blocare (2) pentru a fixa accesoriul.

Poţi monta biţii de şurubelniţă (13) prin intermediul unui suport universal pentru biţi de şurubelniţă cu dispozitiv de blocare cu bilă (12).

##

- Ţine cont de observaţia privind utilizarea în siguranţă a accesoriilor. Unele accesorii nu sunt adecvate pentru această sculă electrică, din cauza cuplului de strângere mare.

- Atunci când montaţi accesoriul, aveţi grijă ca acesta să fie fixat în siguranţă pe sistemul de prindere a accesoriilor. Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

OBSERVAŢIE: În funcţie de numărul de identificare, pot fi utilizate numai anumite tipuri de biţi (consultă tabelul următor).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Bit cu un singur capăt | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit cu două capete | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Împinge accesoriul (14) pe tija pătrată a sistemului de prindere a accesoriilor (1).

Prin natura sistemului, accesoriul (14) este fixat cu un oarecare joc în sistemul de prindere a accesoriilor (1); aceasta nu influenţează în niciun fel funcţionarea/siguranţa.

##

Trageţi spre înainte manşonul de blocare (2) şi extrageţi accesoriul.