# Werkmodus kiezen

Het elektrische gereedschap beschikt over 2 voorgedefinieerde werkmodi per model:

GDR 18V-215: Auto-vertraging (hout) en Auto-uitschakeling (metaal)

GDX 18V-285: Automatische uitschakeling (ABR) en Auto-uitschakeling (metaal)

Om tussen de werkmodi te wisselen, drukt u op de toets modus (20).

Voorgedefinieerde werkmodus | Functie | Aanbevolen toepassing
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | De automatische uitschakeling (ABR) is een functie voor het losdraaien van moeren: het elektrische gereedschap schakelt automatisch uit zodra de schroefmoer losgedraaid is. De automatische uitschakeling voorkomt dat de schroefmoer bij het losdraaien van de schroefdraad valt. Aanwijzing: Deze werkmodus kan alleen worden geactiveerd, wanneer het elektrische gereedschap in de functie linksdraaien is gezet. | Schroefgrootte: M12
Auto-uitschakeling (metaal) (GDR 18V-215 en GDX 18V-285) | In de werkmodus Auto-uitschakeling (metaal) stopt het elektrische gereedschap automatisch zodra het draaimoment hoger wordt en de klopfunctie begintA). Deze werkmodus voorkomt dat de schroef te stevig wordt vastgedraaid. Aanwijzing: Afhankelijk van materiaal, schroeven en krachtsinspanning van de gebruiker kan het resultaat variëren. Voer vóór alle werkzaamheden aan het eigenlijke werkstuk een test uit. | Materiaal: metaal (2 mm) Zelftappende schroef: 4,2 x 25 mm
Auto-vertraging (hout) (GDR 18V-215) | In de werkmodus Auto-vertraging (hout) verlaagt het elektrische gereedschap het toerental bij het vastdraaien (slagmechanisme in actie)A). Deze werkmodus voorkomt dat de schroef te stevig wordt vastgedraaid, omdat de gebruiker genoeg tijd heeft om de aan/uit-schakelaar (9) los te laten. Aanwijzing: In de werkmodus Auto-vertraging (hout) is geen toerentalinstelling mogelijk. Aanwijzing: Als in de werkmodus Auto-vertraging (hout) schroeven met een lengte < 50 mm worden gebruikt en er geen slag wordt herkend, is het mogelijk dat het elektrische gereedschap het toerental niet tijdig kan verlagen. | Materiaal: hout Houtschroef: 5 x 50 mm

A)

  De werkmodi Auto-uitschakeling (metaal) en Auto-vertraging (hout) kunnen alleen worden geactiveerd wanneer de aan/uit-schakelaar (9) helemaal doorgedrukt is en de schroeven er helemaal worden ingeschroefd.