# Velge driftsmodus

Elektroverktøyet har 2 forhåndsdefinerte driftsmoduser per modell:

GDR 18V-215: Automatisk turtallsreduksjon (tre) og automatisk utkobling (metall)

GDX 18V-285: Automatisk utkobling (ABR) og automatisk utkobling (metall)

For å veksle mellom driftsmodusene trykker du på modusknappen (20).

Forhåndsdefinert driftsmodus | Funksjon | Anbefalt bruk
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatisk utkobling (ABR) er en funksjon for løsing av muttere: Elektroverktøyet slås automatisk av når skruemutteren er løsnet. Den automatiske utkoblingen hindrer at skruemutteren faller ned når den løsnes fra skruegjengene. Merknad: Denne driftsmodusen kan bare aktiveres når elektroverktøyet er stilt inn på venstregang. | Skruestørrelse: M12
Automatisk utkobling (metall) (GDR 18V-215 og GDX 18V-285) | I driftsmodusen automatisk utkobling (metall) stopper elektroverktøyet automatisk når dreiemomentet øker og slagfunksjonen starterA). Denne driftsmodusen hindrer at skruen strammes for mye. Merknad: Resultatet kan variere avhengig av materialet, skruene og kraften brukeren utøver. Utfør alltid en prøve før arbeid på det egentlige emnet. | Materiale: metall (2 mm) Selvskjærende skrue: 4,2 x 25 mm
Automatisk turtallsreduksjon (tre) (GDR 18V-215) | I driftsmodusen automatisk turtallsreduksjon (tre) reduserer elektroverktøyet turtallet ved stramming (slagmekanisme aktiv)A). Denne driftsmodusen hindrer at skruen strammes for mye, ettersom brukeren får tilstrekkelig tid til å slippe av/på-bryteren (9). Merknad: I driftsmodusen automatisk turtallsreduksjon (tre) er det ikke mulig å stille inn turtallet. Merknad: Hvis skruer med lengde på < 50 mm brukes i driftsmodusen automatisk turtallsreduksjon (tre) og det ikke registreres noe slag, kan det hende at elektroverktøyet ikke kan redusere turtallet i tide. | Materiale: tre Treskrue: 5 x 50 mm

A)

  Driftsmodusene automatisk utkobling (metall) og automatisk turtallsreduksjon (tre) kan bare aktiveres når av/på-bryteren (9) er trykt helt inn og skruene skrus helt inn.