# Käyttötavan valitseminen

Sähkötyökalussa on kaksi ennalta määritettyä käyttötapaa mallia kohti:

GDR 18V-215: automaattinen hidastus (puu) ja automaattinen sammutus (metalli)

GDX 18V-285: toiminnan automaattinen katkaisu (ABR) ja automaattinen sammutus (metalli)

Käyttötapojen välillä vaihdetaan painamalla käyttötavan painiketta (20).

Ennalta määritetty käyttötapa | Toiminto | Suositeltu käyttökohde
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Toiminnan automaattinen katkaisu (ABR) on muttereiden avaamista ohjaava toiminto: sähkötyökalu sammuu automaattisesti, kun mutteri on löystynyt. Toiminnan automaattinen katkaisu estää avatun mutterin putoamisen pultin kierteeltä. Huomautus: tämän käyttötavan voi aktivoida vain, kun sähkötyökalu on kytketty pyörimään vastapäivään. | Ruuvikoko: M12
Automaattinen sammutus (metalli) (GDR 18V-215 ja GDX 18V-285) | Automaattisen sammutuksen (metalli) käyttötavassa sähkötyökalu pysähtyy automaattisesti heti, kun vääntömomentti kasvaa ja iskutoiminto alkaaA). Tämä käyttötapa estää ruuvin liiallisen kiristämisen. Huomautus: tulos voi vaihdella riippuen materiaalista, ruuveista ja käyttämästäsi painamisvoimasta. Suorita aina koekäyttö ennen varsinaiseen työkappaleeseen kohdistuvaa työtä. | Materiaali: metalli (2 mm) Itseporautuva ruuvi: 4,2 x 25 mm
Automaattinen hidastus (puu) (GDR 18V-215) | Automaattisen hidastuksen (puu) käyttötavassa sähkötyökalu vähentää nopeutta kiristystyön yhteydessä (iskukoneisto toiminnassa)A). Tämä käyttötapa estää ruuvin liiallisen kiristämisen, koska käyttäjällä on riittävästi aikaa vapauttaa käynnistyskytkin (9). Huomautus: automaattisen hidastuksen (puu) käyttötavassa ei voi valita kierroslukua. Huomautus: jos automaattisen hidastuksen (puu) käyttötavassa käytetään alle 50 mm:n pituisia ruuveja eikä iskua havaita, sähkötyökalu ei mahdollisesti pysty hidastamaan nopeutta ajoissa. | Materiaali: puu Puuruuvi: 5 x 50 mm

A)

  Automaattisen sammutuksen (metalli) ja automaattisen hidastuksen (puu) käyttötavat voivat aktivoitua vain, kun käynnistyskytkin (9) on pohjassa ja ruuvit ruuvataan täysin kiinni.