# Tehnički podaci

Uvrtač sa udarcima i akumulatorom |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hodu
Podešavanje 1 | min-1 | 2100A) | 2000B)
Podešavanje 2 | min-1 | 3300A) | 2800B)
Broj udara
Podešavanje 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Podešavanje 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
Maks. obrtni momenat pritezanja | Nm | 215A) | 285B)
Maks. momenat otpuštanja | Nm | – | 500B)
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M6–M16 | M8–M18
Prihvat za alat |  | Šestougaoni od ¼" | Spoljašnji šestougaoni od ½" Šestougaoni od ¼"
TežinaC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah

C)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

D)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.