# Pemilihan awal kecepatan putaran

Tombol pemilihan awal kecepatan putaran (15) dapat digunakan untuk memilih terlebih dahulu kecepatan yang diperlukan dalam 2 tingkat.

Tekan tombol pemilihan awal kecepatan putaran (15) beberapa kali hingga pengaturan yang diinginkan ditunjukkan pada display kecepatan putaran (16). Pengaturan yang dipilih akan disimpan.

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada bahan yang dikerjakan dan kondisi pengerjaan dan dapat ditetapkan melalui uji coba secara praktis.

Informasi pada tabel di bawah adalah nilai yang direkomendasikan.

| Pengaturan dasar tingkat kecepatan putaran berdasarkan tingkat
--- | ---
1 | 2
[min-1] | [min-1]
Jumlah tingkat kecepatan putaran |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Dengan tombol pemilihan awal kecepatan putaran (15), kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih sebelumnya saat mengoperasikan perkakas listrik.