# Thay dụng cụ gài (xem Hình A–B)

##

## GDR 18V-215:

LƯU Ý: Tùy thuộc vào số bộ phận, chỉ có thể sử dụng một số loại Bit nhất định (xem bảng bên dưới).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Bit cuối đơn | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit cuối đôi | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Kéo vòng Khóa (2) về phía trước, đưa phụ tùng vào phần lắp dụng cụ cho tới cữ chặn (1) và nhả vòng khóa (2), để khóa phụ tùng.

Bạn có thể lắp các mũi khoan bắt vít (13) qua một ống cặp mũi khoan vạn năng với lẫy khóa bi (12).

##

- Xin lưu ý thông tin về sử dụng an toàn các công cụ gài. Một số dụng cụ gài không phù hợp với dụng cụ điện do mô-men xoắn cao.

- Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ. Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào số bộ phận, chỉ có thể sử dụng một số loại Bit nhất định (xem bảng bên dưới).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Bit cuối đơn | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Bit cuối đôi | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Hãy đẩy phụ tùng (14) lên hình vuông của phần lắp dụng cụ (1).

Dụng cụ gài (14) nằm trong phần lắp dụng cụ với một khoảng hở theo yêu cầu của hệ thống (1); điều này không ảnh hưởng gì đến chức năng/độ an toàn.

##

Kéo vòng khóa (2) về phía trước và tháo phụ tùng.