# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Примечание: Не каждый тип аккумулятора оснащен индикатором заряда.

Зеленые светодиоды на индикаторе заряженности аккумулятора показывают уровень его заряда. По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это возможно также и при извлеченной аккумуляторной батарее.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

## Тип аккумулятора GBA 18V...

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 60–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 30–60 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–30 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %

## Тип аккумулятора ProCORE18V...

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 5 зеленых светодиодов | 80–100 %
Непрерывный свет 4 зеленых светодиодов | 60–80 %
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 40–60 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 20–40 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–20 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %