# Технически данни

Акумулаторен ударен винтоверт |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Обороти на празен ход
Степен 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Степен 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Честота на ударите
Степен 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Степен 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
макс. въртящ момент на затягане | Nm | 215A) | 285B)
Макс. момент на разхлабване | Nm | – | 500B)
Диаметър на машинни винтове | mm | M6–M16 | M8–M18
Гнездо за работен инструмент |  | ¼" вътрешен шестостен | ½" външен четиристен ¼" вътрешен шестостен
ТеглоC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препоръчани акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчани зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 12.0Ah

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

D)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.