# Indikator for batteriladenivå

Merknad: Ikke alle batterityper er utstyrt med ladenivåindikator.

De grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

## Batteritype GBA 18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 60–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 30–60 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–30 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %

## Batteritype ProCORE18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 5 × grønt | 80–100 %
Lyser kontinuerlig 4 × grønt | 60–80 %
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 40–60 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 20–40 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–20 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %