# اختيار وضع العمل

تشتمل العدة الكهربائية على وضعي عمل محددين مسبقا لكل طراز:

GDR 18V-215: الإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) و الفصل الأوتوماتيكي (المعدن)

GDX 18V-285: الفصل الأوتوماتيكي (ABR) و الفصل الأوتوماتيكي (المعدن)

للتنقل بين أوضاع العمل اضغط على زر الوضع (20).

وضع العمل المحدد مسبقًا | الوظيفة | الاستخدام الموصى به
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | الفصل الأوتوماتيكي (ABR) هو وظيفة لفك الصواميل: يتم إيقاف تشغيل العدة الكهربائية أوتوماتيكيًا بمجرد فك صامولة اللولب.تعمل وظيفة الفصل الأوتوماتيكي على منع سقوط صامولة اللولب عند فكها من قلاووظ اللولب. إرشاد: لا يمكن تفعيل وضع العمل هذا إلا عند ضبط العدة الكهربائية على الدوران جهة اليسار. | مقاس اللولب: M12‏
الفصل الأوتوماتيكي (المعدن) (GDR 18V-215 و GDX 18V-285) | في وضع العمل الخاص بالفصل الأوتوماتيكي (المعدن)، تتوقف العدة الكهربائية أوتوماتيكيا بمجرد تزايد عزم الدوران وبدء عمل وظيفة الطَرقA). يعمل وضع العمل هذا على منع إحكام ربط اللولب بشكل مفرط. إرشاد: تبعا للخامة واللوالب والقوة المطلوب بذلها من قبل المستخدم يمكن أن تختلف النتيجة. قم بإجراء تشغيل تجريبي قبل تنفيذ أي أعمال على قطعة الشغل الفعلية. | الخامة: المعدن (2 مم) اللولب ذاتي اللولبة: 4,2 x‏ 25 مم
الإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) (GDR 18V-215) | في وضع العمل الخاص بالإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) تقلل العدة الكهربائية من عدد اللفات أثناء إحكام الربط (آلية الطرق قيد العمل)A). يمنع وضع العمل هذا إحكام ربط اللولب بشكل مفرط، نظرا لأن المستخدم يكون لديه الوقت الكافي لترك مفتاح التشغيل والإطفاء (9). إرشاد: في وضع العمل الخاص بالإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) لا يمكن الاختيار المسبق لعدد اللفات. إرشاد: إذا تم في وضع العمل الخاص بالإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) استخدام لوالب بطول < 50 مم ولم يتم التعرف على الطرق، فقد لا تتمكن العدة الكهربائية من تقليل عدد اللفات في الوقت المناسب. | الخامة: الخشب لولب الخشب: 5 x ‏50 مم

A)

  لا يمكن تفعيل أوضاع العمل للفصل الأوتوماتيكي (المعدن) والإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب)، إلا إذا تم الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (9) بشكل كامل وربط اللوالب بالكامل.