# Τεχνικά στοιχεία

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
Ρύθμιση 1 | min–1 | 2.100A) | 2.000B)
Ρύθμιση 2 | min–1 | 3.300A) | 2.800B)
Αριθμός κρούσεων
Ρύθμιση 1 | min–1 | 3.000A) | 3.000B)
Ρύθμιση 2 | min–1 | 3.800A) | 3.600B)
Μέγιστη ροπή σύσφιγξης | Nm | 215A) | 285B)
Μέγ. ροπή λυσίματος | Nm | – | 500B)
Βίδες μηχανών Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Υποδοχή εξαρτήματος |  | Εσωτερικό εξάγωνο ¼" | Εξωτερικό καρέ ½" Εσωτερικό εξάγωνο ¼"
ΒάροςC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah

C)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

D)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.