# مشخصات فنی

پیچ گوشتی ضربه ‌ای شارژی |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
سرعت در حالت آزاد
تنظیم 1 | min-1 | 2100‏A) | 2000‏B)
تنظیم 2 | min-1 | 3300‏A) | 2800‏B)
تعداد ضربه
تنظیم 1 | min-1 | 3000‏A) | 3000‏B)
تنظیم 2 | min-1 | 3800‏A) | 3600‏B)
حداکثر گشتاور محکم کردن | Nm | 215‏A) | 285‏B)
حداکثر گشتاور باز کردن | Nm | – | 500‏B)
قطر پیچ کاری صنعتی | mm | M6–M16 | M8–M18
ابزارگیر |  | آچار آلن ‎¼"‎ | مربع بیرونی ‎½"‎ آچار آلن ‎¼"‎
وزنC) | kg | ‎1,4–2,4‎ | ‎1,5–2,5‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎GBA 18V... ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎‎‎‎‎‎‎GBA 18V... ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎‎‎‎‎‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20–25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah

C)

  بسته به نوع باتری کاربردی

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.