# Изберете режим на работење

Електричниот алат има 2 претходно избрани режими на работа по модел:

GDR 18V-215: Автоматско забавување (дрво) и Автоматско исклучување (метал)

GDX 18V-285: Автоматско исклучување (ABR) и Автоматско исклучување (метал)

За да менувате меѓу работните режими, притиснете го копчето за режим (20).

Предефиниран режим на работа | Функција | Препорачана примена
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Автоматското исклучување (ABR) е функција за олабавување на навртките: електричниот алат се исклучува автоматски штом ќе се олабави навртката. Автоматското исклучување спречува да отпадне навртката од навојот при олабавување. Напомена: овој режим на работа може да се активира само кога електричниот алат е поставен на ротација налево. | Големина на завртка: M12
Автоматско исклучување (метал) (GDR 18V-215 и GDX 18V-285) | Во режимот на автоматско исклучување (метал), електричниот алат сопира автоматски штом ќе се зголеми вртежниот момент и ќе започне функцијата за ударA). Овој режим на работа спречува презатегнување на завртката. Напомена: резултатот може да варира во зависност од материјалот, завртките и силата што се бара од корисникот. Направете тест пред да работите на вистинскиот дел што се обработува. | Материјал: метал (2 mm) Самонавртувачка завртка: 4,2 x 25 mm
Автоматско забавување (дрво) (GDR 18V-215) | Во режимот на работа автоматско забавување (дрво), електричниот алат ја намалува брзината при затегнување (ударниот механизам е во акција)A). Овој режим на работа спречува презатегнување на завртката, бидејќи корисникот има доволно време да го отпушти прекинувачот за вклучување/исклучување (9). Напомена: не е можно претходно избирање на вртежен во режимот на работа автоматско забавување (дрво). Напомена: Ако се користат завртки со должина < 50 mm во режимот на автоматско забавување (дрво) и не се открие удар, електричниот алат можеби нема да може да го намали бројот на вртежи навреме. | Материјал: дрво Завртка за дрво: 5 x 50 mm

A)

  Режимите на работа автоматско исклучување (метал) и автоматско забавување (дрво) може да се активираат само кога прекинувачот за вклучување/исклучување (9) е притиснат докрај и кога завртките се навртени докрај.