# Tehnični podatki

Akumulatorski udarni vijačnik |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem teku
Nastavitev 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Nastavitev 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Število udarcev
Nastavitev 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Nastavitev 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
Najv. zatezni moment | Nm | 215A) | 285B)
Najv. moment odvijanja | Nm | – | 500B)
Premer strojnih vijakov | mm | M6–M16 | M8–M18
Vpenjalni sistem |  | ¼" notranji šestrob | ½" zunanji četverorob ¼" notranji šestrob
TežaC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12.0Ah

C)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.