# Selecionar o modo de trabalho

A ferramenta elétrica possui 2 modos de trabalho predefinidos por modelo:

GDR 18V-215: Desaceleração automática (madeira) e Desligar automático (metal)

GDX 18V-285: Desligamento automático (ABR) e Desligar automático (metal)

Para alternar entre os modos de trabalho, pressione a tecla de modo (20).

Modo de trabalho predefinido | Função | Utilização recomendada
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | O desligamento automático (ABR) é uma função para soltar parafusos ou porcas: a ferramenta elétrica desliga-se automaticamente assim que a porca estiver solta. O desligamento automático evita que a porca do parafuso caia quando se solta da rosca do parafuso. Nota: Este modo de trabalho só pode ser ativado, se a ferramenta elétrica estiver em modo rotação à esquerda. | Tamanho do parafuso: M12
Desligar automático (metal) (GDR 18V-215 e GDX 18V-285) | No modo de trabalho Desligar automático (metal), a ferramenta elétrica para automaticamente, assim que o binário sobe e se inicia a função de percussãoA). Este modo de trabalho evita que o parafuso seja apertado em excesso. Nota: O resultado pode variar em função do material, parafusos e força aplicada pelo utilizador. Faça uma marcha de teste na peça a trabalhar antes de todos os trabalhos. | Material: metal (2 mm) Parafuso autorroscante: 4,2 x 25 mm
Desaceleração automática (madeira) (GDR 18V-215) | No modo de trabalho Desaceleração automática (madeira), a ferramenta elétrica reduz o número de rotações ao apertar (mecanismo de percussão em ação) A). Este modo de trabalho evita que o parafuso seja apertado em excesso, uma vez que o utilizador tem tempo de soltar o Interruptor de ligar/desligar (9). Nota: No modo de trabalho Desaceleração automática (madeira) não é possível a pré-seleção do número de rotações. Nota: Se no modo de trabalho Desaceleração automática (madeira) forem usados parafusos com um comprimento < 50 mm e não for reconhecido qualquer impacto, é possível que a ferramenta elétrica não reduzir atempadamente o número de rotações. | Material: madeira Parafuso de madeira: 5 x 50 mm

A)

  Os modos de trabalho Desligar automático (metal) e desaceleração automática (madeira) só podem ser ativados, se o interruptor de ligar/desligar (9) for totalmente pressionado e os parafusos forem aparafusados por completo.