# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | حاضن العدة
(2) | جلبة إقفال
(3) | مصباح العمل
(4) | مفتاح تحويل اتجاه الدوران
(5) | مشبك حزام
(6) | مركمA)
(7) | زر فك المركمA)
(8) | واجهة المستخدم
(9) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(10) | مقبض (سطح قبض معزول)
(11) | لقمة مفك براغي مع تعشيق كرويA)
(12) | حامل لقم عامA)
(13) | لقمة ربط لوالبA)
(14) | عدة الشغل (مثلا: لقمة شد صامولة) (فقط للجهاز GDX 18V-285)A)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.

## واجهة المستخدم

(15) | زر الاختيار المسبق لعدد اللفات
(16) | مبين درجة الاختيار المسبق لعدد اللفات
(17) | بيان وضع الإبطاء الأوتوماتيكي (الخشب) (فقط مع GDR 18V-215)
(18) | بيان وضع الفصل الأوتوماتيكي (المعدن)
(19) | بيان وضع الفصل الأوتوماتيكي (ABR) (فقط مع GDX 18V-285)
(20) | زر الوضع