# Datos técnicos

Atornilladora de impacto accionada por acumulador |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacío
Ajuste 1 | min-1 | 2100A) | 2000B)
Ajuste 2 | min-1 | 3300A) | 2800B)
Número de impactos
Ajuste 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Ajuste 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
Máx. par de apriete | Nm | 215A) | 285B)
máx. par de soltado | Nm | – | 500B)
Ø de tornillos de máquina | mm | M6–M16 | M8–M18
Portaherramientas |  | Hexágono interior de ¼" | Cuadrado exterior de ½" Hexágono interior de ¼"
PesoC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  medido a 20–25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah

C)

  según el acumulador utilizado

D)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.