# Inserimento dell’utensile accessorio (vedere figg. A – B)

##

## GDR 18V-215:

AVVERTENZA: è possibile impiegare solo alcuni tipi di bit a seconda del codice prodotto (vedere la tabella seguente).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Estrarre la bussola di serraggio (2) in avanti, introdurre l’utensile accessorio fino a battuta nell’attacco utensile (1) e rilasciare nuovamente la bussola di serraggio (2), per bloccare l’utensile accessorio.

I bit di avvitamento (13) si possono introdurre tramite un portabit universale con arresto a sfera (12).

##

- Osservare le avvertenze relative all’impiego sicuro degli utensili accessori. Alcuni utensili accessori non sono adatti all’elettroutensile per via dell’elevata coppia.

- Nell’inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell’attacco utensile. Se l’utensile accessorio non è saldamente fissato all’attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

AVVERTENZA: è possibile impiegare solo alcuni tipi di bit a seconda del codice prodotto (vedere la tabella seguente).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Spingere l’utensile accessorio (14) sull’attacco quadro dell’attacco utensile (1).

La concezione del sistema prevede che l’utensile accessorio (14) alloggi con un leggero gioco sull’attacco utensile (1); ciò non influisce sulla funzionalità, né sulla sicurezza.

##

Estrarre in avanti la bussola di serraggio (2) e prelevare l’utensile accessorio.