# Mise en place d’un accessoire de travail (voir figures A–B)

##

## GDR 18V-215:

REMARQUE : Certaines versions de l’outil ne permettent d’utiliser que certains types d’embouts (voir le tableau ci-dessous).

GDR 18V-215 : | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Embout simple | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Embout double | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Tirez la bague de verrouillage (2) vers l’avant, enfoncez l’accessoire de travail à fond dans le porte-outil (1) et relâchez la bague de verrouillage (2) afin de bloquer l’accessoire.

Pour monter des embouts de vissage (13), utilisez un porte-embout universel avec gorge à billes (12).

##

- Tenez compte de la remarque sur l’utilisation sûre des accessoires. Le couple élevé rend certains accessoires inappropriés pour l’outil électroportatif.

- Lors de la mise en place de l’accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil. Si l’accessoire de travail n’est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.

REMARQUE : Certaines versions de l’outil ne permettent d’utiliser que certains types d’embouts (voir le tableau ci-dessous).

GDX 18V-285 : | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Embout simple | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Embout double | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Placez l’accessoire (14) sur le carré mâle du porte-outil (1).

De par sa conception, l’accessoire (1) présente un peu de jeu une fois monté sur le porte-outil (14) ; ceci n’a aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité.

##

Tirez la douille de verrouillage (2) vers l’avant et sortez l’accessoire de travail.