# 针对起子机的安全规章

- 当在紧固件可能触及暗线的场合进行操作时,通过绝缘握持面握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露金属零件带电而使操作者遭受电击。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 只能将耐冲击的批头和套管头用作工具头。只有这些工具头才适用于冲击扳手。

- 请紧握电动工具。拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。

- 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。