# Selezione della modalità operativa

L’elettroutensile dispone di 2 modalità operative predefinite per modello:

GDR 18V-215: Rallentamento automatico (legno) e Spegnimento automatico (metallo)

GDX 18V-285: Disinserimento automatico (ABR) e Spegnimento automatico (metallo)

Per passare da una modalità operativa all’altra, premere il tasto di modalità (20).

Modalità operativa predefinita | Funzione | Impiego consigliato
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Il disinserimento automatico (ABR) è una funzione per lo svitamento di dadi: l’elettroutensile si spegne automaticamente allo svitamento del dado. Il disinserimento automatico impedisce la caduta del dado quando allentato dalla filettatura. Avvertenza: questa modalità operativa può essere attivata quando l’elettroutensile è impostato in rotazione sinistrorsa. | Dimensioni viti: M12
Spegnimento automatico (metallo) (GDR 18V-215 e GDX 18V-285) | Nella modalità operativa Spegnimento automatico (metallo), l’elettroutensile si arresta automaticamente non appena la coppia aumenta e si inserisce la funzione di percussioneA). Questa modalità operativa impedisce un serraggio eccessivo della vite. Avvertenza: il risultato può variare a seconda del materiale, delle viti e del dispendio di energia dell’utilizzatore. Prima di qualsiasi intervento sul pezzo da lavorare vero e proprio, eseguire una prova. | Materiale: metallo (2 mm) Vite autofilettante: 4,2 x 25 mm
Rallentamento automatico (legno) (GDR 18V-215) | Nella modalità operativa Rallentamento automatico (legno), l’elettroutensile riduce il numero di giri durante il serraggio (massa battente in azione)A). Questa modalità operativa impedisce un serraggio eccessivo della vite, poiché l’utilizzatore ha abbastanza tempo per rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (9). Avvertenza: nella modalità operativa Rallentamento automatico (legno), la preselezione del numero di giri non è possibile. Avvertenza: se nella modalità operativa Rallentamento automatico (legno) vengono utilizzate viti con una lunghezza < 50 mm e non viene riconosciuto alcun colpo, è possibile che l’elettroutensile non possa ridurre per tempo il numero di giri. | Materiale: legno Vite per legno: 5 x 50 mm

A)

  Le modalità operative Spegnimento automatico (metallo) e Rallentamento automatico (legno) possono essere attivate solo quando l’interruttore di avvio/arresto (9) è premuto a fondo e le viti sono completamente avvitate.