# Műszaki adatok

Akkumulátoros ütvecsavarozógép |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszám
1. beállítás | perc-1 | 2100A) | 2000B)
2. beállítás | perc-1 | 3300A) | 2800B)
Ütésszám
1. beállítás | perc-1 | 3000A) | 3000B)
2. beállítás | perc-1 | 3800A) | 3600B)
Max. meghúzási nyomaték | Nm | 215A) | 285B)
Max. kioldó nyomaték | Nm | – | 500B)
Gépcsavar-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Szerszámbefogó egység |  | ¼" belső hatlapos | ½" külső négyszögletű ¼" belső hatlapos
SúlyC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  20–25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral mérve

C)

  a felhasznált akkumulátortól függően

D)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.