# Tekniske data

Akku-slagskrutrekker |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
Tomgangsturtall
Innstilling 1 | o/min | 2100A) | 2000B)
Innstilling 2 | o/min | 3300A) | 2800B)
Slagtall
Innstilling 1 | slag/min | 3000A) | 3000B)
Innstilling 2 | slag/min | 3800A) | 3600B)
Maks. tiltrekkingsmoment | Nm | 215A) | 285B)
Maks. løsemoment | Nm | – | 500B)
Maskinskrue-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Verktøyholder |  | ¼" innvendig sekskant | ½" utvendig firkant ¼" innvendig sekskant
VektC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  målt ved 20–25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah

C)

  avhengig av benyttet batteri

D)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.