# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลม‌ของ‌มอเตอร์‌จะ‌ดูด‌ผงฝุ่น‌เข้า‌ใน‌หม้อ‌ครอบ และ‌ผง‌โลหะ‌ที่‌พอก‌สะสม‌กัน‌มากๆ อาจ‌ทำให้‌เกิด‌อันตราย‌จาก‌ไฟฟ้า‌ได้

- ทำความสะอาดด้ามจับเครื่องมือ (1) และปลอกสำหรับล็อค (2) อย่างสม่ำเสมอ

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ