# Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążenia
ustawienie 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
ustawienie 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Liczba udarów
ustawienie 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
ustawienie 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
Maks. moment dokręcania | Nm | 215A) | 285B)
Maks. moment obrotowy podczas odkręcania | Nm | – | 500B)
Ø śrub maszynowych | mm | M6–M16 | M8–M18
Uchwyt narzędziowy |  | wewnętrzny sześciokątny ¼" | zewnętrzny czworokątny ½" wewnętrzny sześciokątny ¼"
WagaC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 12.0Ah

C)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

D)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.