# 技术数据

充电式冲击钻/起子机 |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
空载转速
设置1 | 转/分钟 | 2100A) | 2000B)
设置2 | 转/分钟 | 3300A) | 2800B)
冲击次数
设置1 | 次/分钟 | 3000A) | 3000B)
设置2 | 次/分钟 | 3800A) | 3600B)
最大拧紧力矩 | 牛顿米 | 215A) | 285B)
最大松开扭矩 | 牛顿米 | – | 500B)
机械螺栓直径 | 毫米 | M6–M16 | M8–M18
工具夹头 |  | ¼英寸内六角 | ½英寸外四角 ¼英寸内六角
重量C) | 公斤 | 1.4–2.4 | 1.5–2.5
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得

B)

  在20–25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得

C)

  视所使用的充电电池而定

D)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。