# Встромляння робочого інструмента (див. мал. A – B)

##

## GDR 18V-215:

ВКАЗІВКА: Залежно від номера деталі можна використовувати лише певні типи насадок (див. таблицю нижче).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End Bit | 9,5 мм | 9,5 мм 14 мм
Double End Bit | 9,8 мм | 9,8 мм 17 мм

Потягніть фіксуючу втулку (2) уперед, вставте робочий інструмент до упору в затискач робочого інструмента (1) і знову відпустіть фіксуючу втулку (2), щоб зафіксувати робочий інструмент.

Біти (13) можна встановлювати за допомогою універсального утримувача бітів з кульовим фіксатором (12).

##

- Дотримуйтесь вказівок щодо безпечного використання робочих інструментів. Деякі робочі інструменти не підходять для використання з електроінструментом через високий обертальний момент.

- Вмикаючи робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб він добре сів на патрон. Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

ВКАЗІВКА: Залежно від номера деталі можна використовувати лише певні типи насадок (див. таблицю нижче).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End Bit | 9,5 мм | 9,5 мм 14 мм
Double End Bit | 9,8 мм | 9,8 мм 17 мм

Надіньте робочий інструмент (14) на чотирикутний хвостовик затискача робочого інструмента (1).

В силу своєї конструкції робочий інструмент (14) сідає на патрон з невеликим зазором (1); це не впливає на функціональну здатність/небезпеку.

##

Потягніть фіксуючу втулку (2) уперед і вийміть робочий інструмент.