# Tehnički podaci

Akumulatorski udarni stezač |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hodu
Postavka 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Postavka 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Broj udaraca
Postavka 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Postavka 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
Maks. zakretni moment | Nm | 215A) | 285B)
Maks. moment otpuštanja | Nm | – | 500B)
Strojni vijci Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Prihvat alata |  | Unutarnji šesterokutni prihvat ¼" | Vanjski četverokutni prihvat ½" Unutarnji šesterokutni prihvat ¼"
TežinaC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah

C)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

D)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.