# Darba režīma atlase

Katram elektroinstrumenta modelim ir 2 iepriekš definēti darba režīmi A un B:

GDR 18V-215: Automātiska gaitas palēnināšana (kokam) un automātiska izslēgšana (metālam)

GDX 18V-285: Automātiskā izslēgšanās (ABR) un automātiska izslēgšana (metālam)

Lai pārslēgtu darba režīmus, nospiediet režīma pogu (20).

Iepriekš definēts darba režīms | Funkcija | Ieteicamie izmantošanas veidi
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automātiskā izslēgšanās (ABR) ir uzgriežņu atskrūvēšanas funkcija: elektroinstruments automātiski izslēdzas, līdzko uzgrieznis ir atskrūvēts. Automātiskās izslēgšanās funkcija ļauj novērst atskrūvētā uzgriežņa nokrišanu skrūvju izskrūvēšanas laikā. Norāde: šo darba režīmu var aktivizēt tikai tad, ja elektrointruments ir iestatīts darbam, griežoties pa kreisi. | Skrūves izmērs: M12
Automātiska izslēgšana (metālam) (GDR 18V-215 un GDX 18V-285) | Darba režīmā Automātiska izslēgšana metālam) elektroinstruments automātiski apstājas, ja apgriezienu skaits pieaug un tiek aktivizēta trieciena funkcijaA). Šis darba režīms nepieļauj pārāk ciešu skrūves pievilkšanu. Norāde: rezultāts var mainīties atkarībā no materiāla, skrūvēm un lietotāja piemērotā spēka. Pirms visiem darbiem ar veiciet izmēģinājumu uz faktiskā apstrādājamā priekšmeta. | Materiāls: metāls (2 mm) Pašvītņgriezes skrūve : 4,2 x 25 mm
Automātiska gaitas palēnināšana (koks) (GDR 18V-215) | Automātiskās gaitas palēnināšanas (kokam) darba režīmā elektroinstruments samazina apgriezienu skaitu pievilkšanas laikā (notiek trieciendarbība)A). Šis darba režīms nepieļauj pārāk ciešu skrūves pievilkšanu, jo lietotājam ir pietiekami daudz laika, lai atlaistu ieslēdzēju/izslēdzēju (9). Norāde: darba režīmā Automātiska gaitas palēnināšana (kokam) nav iespējams iestatīt apgriezienu skaitu. Norāde: ja darba režīmā Automātiska gaitas palēnināšana (kokam) tiek izmantotas < 50 mm garas skrūves un netiek atpazīts trieciendarbība, iespējams, ka elektroinstruments nevar savlaicīgi samazināt apgriezienu skaitu. | Materiāls: koks Skrūve kokam: 5 x 50 mm

A)

  Darba režīmus automātiska izslēgšana (metālam) un automātiska gaitas palēnināšana (kokam) var aktivizēt tikai tad, ja ieslēdzējs/izslēdzējs (9) ir nospiests līdz galam un skrūves tiek ieskrūvētas līdz galam.