# 選擇工作模式

本電動工具的每個型號具備 2 種預設的工作模式：

GDR 18V-215：自動減速（木材）和自動關機（金屬）

GDX 18V-285：自動螺栓釋放（ABR）和自動關機（金屬）

若要在工作模式之間進行切換，請按一下模式按鈕 (20)。

預定工作模式 | 功能 | 建議應用
--- | --- | ---
ABR（GDX 18V-285） | 此自動螺栓釋放（ABR）是用於鬆開螺母的功能：一旦螺母鬆開，電動工具就會自動關閉。此自動跳停功能可防止螺母鬆開後從螺紋掉落。 提示：此工作模式只可在電動工具設為逆轉時啟動。 | 螺栓尺寸：M12
自動關機（金屬）（GDR 18V-215 和 GDX 18V-285） | 在自動關機（金屬）工作模式中，當扭力增加並使用衝擊功能時，電動工具即會停止 A)。 此工作模式可避免螺栓過度旋緊。 提示：視材料、螺栓和使用者的施力度而定，結果可能不同。在對實際工件進行任何工作之前，請先進行試機運行。 | 材料：金屬（2 mm） 自攻螺栓：4.2 x 25 mm
自動減速（木材）（GDR 18V-215） | 在自動減速（木材）工作模式下，電動工具會在旋緊時降低速度（撞擊裝置同時運作）A)。 此工作模式可避免螺栓過度旋緊，因為使用者有足夠時間放開起停開關 (9)。 提示：在自動減速（木材）工作模式下，無法設定轉速。 提示：若在自動減速（木材）工作模式下使用的螺栓長度< 50 mm 且未偵測到敲擊，則電動工具可能會無法及時降低轉速。 | 材料：木材 木材螺栓：5 x 50 mm

A)

  只有在完全按下起停開關 (9) 時，才能啟動自動減速（木材）和自動關機（金屬）工作模式。