# 제품 사양

충전 임팩 드라이버 |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
정격 전압 | V= | 18 | 18
무부하 속도
설정 1 | min-1 | 2,100A) | 2,000B)
설정 2 | min-1 | 3,300A) | 2,800B)
타격 속도
설정 1 | min-1 | 3,000A) | 3,000B)
설정 2 | min-1 | 3,800A) | 3,600B)
최대 조임 토크 | Nm | 215A) | 285B)
최대 풀림 토크 | Nm | – | 500B)
적용 나사 직경 | mm | M6–M16 | M8–M18
툴 홀더 |  | ¼" 육각 소켓 | ½" 사각 소켓 ¼" 육각 소켓
중량C) | kg | 1.4–2.4 | 1.5–2.5
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20–25 °C에서 측정됨

C)

  사용하는 배터리에 따라 상이

D)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.