# Технички податоци

Батериски ударен одвртувач |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен од
Поставка 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Поставка 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Број на удари
Поставка 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Поставка 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
макс. вртежен момент на затегнување | Nm | 215A) | 285B)
Макс. олабавување на вртежниот момент | Nm | – | 500B)
Машински завртки-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Прифат на алатот |  | ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава | ½" надворешна четириаголна глава ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава
ТежинаC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  мерено при 20–25 °C со батерија ProCORE18V 12.0Ah

C)

  во зависност од употребената батерија

D)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.