# Nasazení nástroje (viz obrázky A–B)

##

## GDR 18V-215:

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na čísle výrobku lze použít pouze určité typy bitů (viz tabulka níže).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Vytáhněte zajišťovací objímku (2) dopředu, nasaďte nástroj až na doraz do upínání nástroje (1) a zajišťovací objímku (2) opět uvolněte, aby se nástroj zaaretoval.

Šroubovací bity (13) můžete nasadit pomocí univerzálního držáku bitů s kulovou západkou (12).

##

- Dodržujte informace o bezpečném používání nástrojů. Některé nástroje nejsou pro elektrické nářadí vhodné z důvodu vysokého krouticího momentu.

- Při nasazování nástroje dbejte na to, aby pevně seděl na upínání nástroje. Pokud není nástroj pevně spojený s upínáním nástroje, může se opět uvolnit a není už pod kontrolou.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na čísle výrobku lze použít pouze určité typy bitů (viz tabulka níže).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Nasaďte nástroj (14) na čtyřhran upínání nástroje (1).

Na základě systému sedí nástroj (14) na upínání nástroje (1) s mírnou vůli; nemá to žádný vliv na funkci a bezpečnost.

##

Vytáhněte zajišťovací objímku (2) dopředu a vyjměte nástroj.