# Caractéristiques techniques

Visseuse à choc sans fil |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à vide
Position 1 | tr/min | 2 100A) | 2 000B)
Position 2 | tr/min | 3 300A) | 2 800B)
Fréquence de frappe
Position 1 | min-1 | 3 000A) | 3 000B)
Position 2 | min-1 | 3 800A) | 3 600B)
Couple de serrage maxi | Nm | 215A) | 285B)
Couple de dévissage maxi | Nm | – | 500B)
Ø de vis | mm | M6–M16 | M8–M18
Porte-outil |  | Six pans ¼" | Carré mâle ½" Six pans ¼"
PoidsC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  mesuré à 20−25 °C avec une batterie ProCORE18V 12.0Ah

C)

  selon l’accumulateur utilisé

D)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.