# Valg af arbejdstilstand

El-værktøjet har 2 foruddefinerede arbejdstilstande per model:

GDR 18V-215: Automatisk reduktion af omdrejningstal (træ) og Automatisk frakobling (metal)

GDX 18V-285: Automatisk frakobling (ABR) og Automatisk frakobling (metal)

Hvis du vil skifte mellem arbejdstilstandene, skal du trykke på knappen til tilstand (20).

Fordefineret arbejdstilstand | Funktion | Anbefalet anvendelse
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatisk frakobling (ABR) er en funktion til at løsne møtrikker: El-værktøjet slukker automatisk, så snart møtrikken er løsnet. Den automatiske frakobling forhindrer, at skruemøtrikken falder ned ved løsnelse fra skruegevindet. Bemærk! Denne arbejdstilstand kan kun aktiveres, hvis el-værktøjet roterer mod venstre. | Skruestørrelse: M12
Automatisk frakobling (metal) (GDR 18V-215 og GDX 18V-285) | I arbejdstilstanden Automatisk frakobling (metal) standser el-værktøjet automatisk, så snart drejningsmomentet stiger, og slagfunktionen sætter indA). Denne arbejdstilstand forhindrer, at skrue spændes for hårdt. Bemærk! Afhængigt af materiale, skruer og brugerens kraftanvendelse kan resultatet variere. Foretag en test, før du arbejder på det faktiske emne. | Materiale: metal (2 mm) Selvskærende skrue: 4,2 x 25 mm
Automatisk reduktion af omdrejningstal (træ) (GDR 18V-215) | I arbejdstilstanden Automatisk reduktions af omdrejningstal (træ) reducerer el-værktøjet omdrejningstallet ved tilspænding (slagfunktion i brug)A). Denne arbejdstilstan forhindrer, at skruen spændes for hårdt, da brugeren har tilstrækkelig tid til at slippe tænd/sluk-knappen (9). Bemærk! I arbejdstilstanden Automatisk reduktion af omdrejningstal (træ) er det ikke muligt at forvælge omdrejningstal. Bemærk! Hvis der i arbejdstiltsanden Automatisk reduktion af omdrejningstal (træ) anvendes skruer med en længde < 50 mm, og der ikke registreres slag, er det muligt, at el-værktøjet ikke kan reducere omdrejningstallet i rette tid. | Materiale: træ Træskrue: 5 x 50 mm

A)

  Arbejdstilstandene Automatisk frakobling (metal) og Automatisk reduktion af omdrejningstal (træ) kan kuna ktiveres, hvis tænd/sluk-knappen (9) er trykket helt ind, og skruerne skrues helt i.