# Date tehnice

Maşină de găurit/înşurubat cu percuţie cu acumulator |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în gol
Treapta 1 | rot/min | 2100A) | 2000B)
Treapta 2 | rot/min | 3300A) | 2800B)
Număr de percuţii
Treapta 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Treapta 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
Cuplu max. de strângere | Nm | 215A) | 285B)
Cuplu maxim de desfacere | Nm | – | 500B)
Diametru şuruburi de maşini | mm | M6–M16 | M8–M18
Sistem de prindere a accesoriilor |  | Locaş hexagonal interior de ¼" | Locaş pătrat exterior de ½" Locaş hexagonal interior de ¼"
GreutateC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  măsurat la 20–25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 12.0Ah

C)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

D)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.