# Wybór trybu pracy

Elektronarzędzie posiada 2 zdefiniowane tryby pracy:

GDR 18V-215: Automatyczne zwalnianie (drewno) i Automatyczne wyłączanie (metal)

GDX 18V-285: Automatyczne wyłączanie (ABR) i Automatyczne wyłączanie (metal)

Aby przełączać się pomiędzy trybami pracy, należy nacisnąć przycisk trybu (20).

Zdefiniowany tryb pracy | Funkcja | Zalecane zastosowania
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatyczne wyłączanie (ABR) jest funkcją przydatną podczas odkręcania nakrętek: elektronarzędzie automatycznie się wyłącza po odkręceniu lub nakrętki śruby. Automatyczne wyłączanie zapobiega spadnięciu nakrętki z gwintu śruby podczas odkręcania. Wskazówka: Ten tryb pracy można aktywować tylko wtedy, gdy w elektronarzędziu ustawiony jest kierunek obrotów w lewo. | Rozmiar śruby: M12
Automatyczne wyłączanie (metal) (GDR 18V-215 i GDX 18V-285) | W trybie pracy Automatyczne wyłączanie (metal) elektronarzędzie zatrzymuje się automatycznie, gdy moment obrotowy wzrośnie i zadziała funkcja udaruA). Ten tryb pracy zapobiega zbyt mocnemu dokręceniu śruby. Wskazówka: W zależności od materiału, śrub i siły używanej przez użytkownika rezultat może być inny. Przed przystąpieniem do pracy w danym materiale należy przeprowadzić próbę działania. | Materiał: metal (2 mm) Śruba samogwintująca: 4,2 x 25 mm
Automatyczne zwalnianie (drewno) (GDR 18V-215) | W trybie pracy Automatyczne zwalnianie (drewno) elektronarzędzie redukuje prędkość obrotową podczas dokręcania (działanie mechanizmu udarowego)A). Ten tryb pracy zapobiega zbyt mocnemu dokręceniu śruby, ponieważ użytkownik ma wystarczająco dużo czasu, aby zwolnić włącznik/wyłącznik (9). Wskazówka: W trybie pracy Automatyczne zwalnianie (drewno) nie ma możliwości wstępnego wyboru prędkości obrotowej. Wskazówka: Jeśli w trybie pracy Automatyczne zwalnianie (drewno) używane są śruby o długości < 50 mm i nie zostanie wykryty udar, możliwe jest, że elektronarzędzie nie zredukuje w porę prędkości obrotowej. | Materiał: drewno Śruba do drewna: 5 x 50 mm

A)

  Tryby pracy Automatyczne wyłączanie (metal) i Automatyczne zwalnianie (drewno) można aktywować tylko wtedy, gdy włącznik/wyłącznik (9) jest całkowicie naciśnięty, a śruby zostaną całkowicie wkręcone.