# Vklop/izklop

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (9) in ga držite pritisnjenega.

Delovna lučka (3) sveti tako pri rahlo kot pri povsem pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (9) in omogoča osvetlitev delovnega območja v slabih svetlobnih razmerah.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (9).

Delovna lučka (3) sveti še pribl. 15 sekund po tem, ko spustite stikalo za vklop/izklop (9).